             Załącznik nr 6 do SWZ


PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : 	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin – Wola Kuźniewska na części działek ewidencyjnych nr 565 obręb Niedośpielin i na działkach ewidencyjnych nr 330 i 365 obręb Wola Kuźniewska – etap 2.
ADRES INWESTYCJI :        działka nr ewidencyjny: 565, obręb Niedośpielin,
działka nr ewidencyjny: 330, 365 Wola Kuźniewska
INWESTOR :                         GMINA WIELGOMŁYNY
ADRES INWESTORA :        97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : 
DATA OPRACOWANIA : 


Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  zł
Podatek VAT :                                                       zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :                  zł



Słownie:






















OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  Projekt zakłada wykonanie jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Jezdnia zostanie wykonana ze spadkiem daszkowym. Wykonane zostaną obustronne pobocza.
Przebudowywany odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w planie sytuacyjnym będzie się składać z odcinków prostych i łuków poziomych. Na całym odcinku zostanie zastosowany spadek daszkowy 2%. W profilu zaprojektowano niweletę w dowiązaniu do przyległego terenu.
W ramach inwestycji projektuje się nawierzchnię jezdni o szerokości 4,5 m oraz 5,0 m. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1. Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- istniejąca nawierzchnia jezdni.
Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 25cm
- warstwa odsączająca z pospółki 15cm.
Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 300mm, powinien wynosić E2=100MPa. Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą nr PN-S-06102:1997. Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010. Wszystkie mieszanki mineralno – bitumiczne należy wyprodukować bez zawartości destruktu asfaltowego. W ramach inwestycji projektuje się utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) grubości 10cm. Utwardzenie należy wykonać na szerokości 0,75m oraz 0,5m (zgodnie z rys. nr 1). Pobocza należy wykonać ze spadkiem 8% w kierunku przyległego terenu. Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. Prace ziemne prowadzić z należytą starannością. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić i potwierdzić rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).
- powierzchnia jezdni 4481,0 m2
- powierzchnia poboczy 1271,5 m2.             
PRZEDMIAR

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem


	1
	
	Roboty przygotowawcze

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03

	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym      0.90833
	

km
	

0.90833
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.90833

	2
	
	Roboty ziemne

	2 d.2
	KNR 2-01 0201-06

	Roboty ziemne wykonane koparki przedsię-biernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie  kategorii IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
 55.30 
	




m3
	




55.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	55.300

	3 d.2
	KNR 2-01 0214-04

	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kategorii III-IV Krotność  = 8
     55.30 
	




m3
	




55.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	55.300

	4 d.2
	KNNR-W 10 2310-06 analogia

	Profilowanie skarp wzdłuż drogi wykonywane koparkami z transportem gruntu na odległość do 1 km; grubość zbierania do 20 cm, grunt kat. IV 
51.40 
	



m3
	



51.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.400

	5 d.2
	KNR 2-01 0214-04

	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8;
51.40
	




m3
	




51.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.400

	3
	
	Roboty w zakresie nawierzchni jezdni

	6 d.3
	KNR 2-31 0102-03

	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębokości koryta
 1668
	

m2
	

1668.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1668.000

	7 d.3
	KNR 2-31 0102-04

	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głę-
bokości koryta Krotność = 3 
1668
	


m2
	


1668.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1668.000

	8 d.3
	KNR 4-01 0108-07

	Wywóz ziemi samochodami samowy-ładowczymi na odległość do 1 km grunt kategorii IV    
 417
	


m3
	


417.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	417.000

	9 d.3
	KNR 4-01 0108-08

	Wywóz ziemi samochodami samowyła-dowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 
 417 
	

m3
	

417.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	417.000

	10 d.3
	KNR 2-31 0103-04

	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-       chni w gr. kat. I-IV 
 4481
	


m2
	


4481.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4481.000

	11 d.3
	KNR 2-31 0104-07

	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.   drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu. 10 cm 
1668
	



m2
	



1668.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1668.000

	12 d.3
	KNR 2-31 0104-08

	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej      szerokości drogi – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 
Krotność = 5 
1668
	




m2
	




1668.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1668.000

	13 d.3
	KNR 2-31 0114-07

	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm       KRUSZYWO 0/31,5mm - podbudowa na istniejącej nawierzchni 
2813
	



m2
	



2813.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2813.000

	14 d.3
	KNR 2-31 0114-08

	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po       zagęszczeniu KRUSZYWO 0/31,5mm - podbudowa na istniejącej nawierzchni Krotność = 7 
2813
	




m2
	




2813.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2813.000

	15 d.3
	KNR 2-31 0114-07

	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm       KRUSZYWO 0/31,5mm - podbudowa na poszerzeniach jezdni 
1668 
	



m2
	



1668.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1668.000

	16 d.3
	KNR 2-31 0114-08

	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po       zagęszczeniu KRUSZYWO 0/31,5mm - podbudowa na poszerzeniach jezdni Krotność = 17 
1668
	




m2
	




1668.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1668.000

	17 d.3
	KNR 2-31 1004-07 analogia
	Skropienie nawierzchni drogowej kationową emulsją asfaltową 
4481
	

m2
	

4481.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4481.000

	18 d.3
	KNR 2-31 0310-05

	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
 4481
	


m2
	


4481.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4481.000

	19 d.3
	KNR 2-31 0310-06

	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna       asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 
 4481
	



m2
	



4481.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4481.000

	4
	
	Roboty w zakresie poboczy

	20 d.4
	KNR 2-31 0101-01 analogia

	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.        I-IV głębokości  20 cm Krotność = 0.5 
1271.50
	


m2
	


1271.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1271.500

	21 d.4
	KNR 4-01 0108-07

	Wywóz ziemi samochodami samowyła-dowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. IV       
127.15 
	

m3
	

127.150
	

	
	
	
	
	RAZEM
	127.150

	22 d.4
	KNR 4-01 0108-08

	Wywóz ziemi samochodami samowyła-dowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 127.15
	

m3
	

127.150
	

	
	
	
	
	RAZEM
	127.150

	23 d.4
	KNR 2-31 0103-04

	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
1271.5 
	


m2
	


1271.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1271.500

	24 d.4
	KNR 2-31 0114-07 analogia
	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm 
1271.5 
	

m2
	

1271.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1271.500

	25 d.4
	KNR 2-31 0114-08 analogia

	Pobocza z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność  = 2 
1271.5
	


m2
	


1271.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1271.500



5

